|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальная полезная нагрузка额定有效载荷 | кгkg | 2000 |
| Двигатель发动机 | Бренд品牌 | - | Вэйчай潍柴 |
| Выбросы排放 | - | ЕвроⅢ欧Ⅲ |
| Максимальный крутящий момент最大扭矩 | N.m | 420 |
| Объем рабочего объема排量 | л L | 4.088 |
| Максимальная тяга最大牵引力 | kN | 80 |
| Размер (д\*ш\*в)整车尺寸(长\*宽\*高) | Ммmm | 6070X2420X3500 |
| Минимальный дорожный просвет最小离地间隙 | Ммmm | 350 |
| Колесная дистанция轮距 | Ммmm | 2170 |
| Загрузочное рабочее устройство装载工作装置 | Максимальная высота разгрузки最大卸料高度 | Ммmm | 2690 |
| Нормативная емкость ковша标准铲斗容量 | м3m3 | 1.0 |
| Стандартный размер ковша (д\*ш\*в)标准铲斗尺寸(长\*宽\*高) | Ммmm | 2420X1878X1150 |
| вес ковша铲斗重量 | кгkg | 1059 |
| Рабочее устройство для раскопок挖掘工作装置 | Максимальная высота копания最大挖掘高度 | Ммmm | 5110/5815 |
| Максимальная глубина раскопки最大挖掘深度 | Ммmm | 4340/5500 |
| максимальный радиус раскопок最大挖掘半径 | Ммmm | 5365/6460 |
| Максимальная высота разгрузки最大卸料高度 | Ммmm | 3640/4350 |
| Нормативная емкость ковша标准铲斗容量 | м3m3 | 0.18 |
| Вес ковша铲斗重量 | кгkg | 142 |
| Коробка передач变速箱 | Коэффициент крутящего момента扭矩系数 | - | 2.8 |
| Передний мост前轴 | Крутящий момент/скорость/передаточное отношение扭矩/速度/传动比 | - | 1800/3200/13.998 |
| Задний мост后桥 | Крутящий момент/скорость/передаточное отношение扭矩/速度/传动比 | - | 2000/3200/18.463 |
| Кабина водителя驾驶室 | Размер (д\*ш\*в)尺寸(长\*宽\*高) | Ммmm | 2063X2270X1947 |
| Вес веса重量 | кгkg | 813 |
| служебный тормоз行车制动器 | - | гидравлический тормоз液压制动器 |
| стояночный тормоз驻车制动器 | - | Дисковый парковочный тормоз механического суппорта机械卡钳盘式驻车制动器 |