|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная полезная нагрузка  额定有效载荷 | | | кг  kg | 2000 |
| Двигатель  发动机 | | Бренд  品牌 | - | Вэйчай  潍柴 |
| Выбросы  排放 | - | ЕвроⅢ  欧Ⅲ |
| Максимальный крутящий момент  最大扭矩 | N.m | 420 |
| Объем рабочего объема  排量 | л  L | 4.088 |
| Максимальная тяга  最大牵引力 | | | kN | 80 |
| Размер (д\*ш\*в)  整车尺寸(长\*宽\*高) | | | Мм  mm | 6070X2420X3500 |
| Минимальный дорожный просвет  最小离地间隙 | | | Мм  mm | 350 |
| Колесная дистанция  轮距 | | | Мм  mm | 2170 |
| Загрузочное рабочее устройство  装载工作装置 | Максимальная высота разгрузки  最大卸料高度 | | Мм  mm | 2690 |
| Нормативная емкость ковша  标准铲斗容量 | | м3  m3 | 1.0 |
| Стандартный размер ковша (д\*ш\*в)  标准铲斗尺寸(长\*宽\*高) | | Мм  mm | 2420X1878X1150 |
| вес ковша  铲斗重量 | | кг  kg | 1059 |
| Рабочее устройство для раскопок  挖掘工作装置 | Максимальная высота копания  最大挖掘高度 | | Мм  mm | 5110/5815 |
| Максимальная глубина раскопки  最大挖掘深度 | | Мм  mm | 4340/5500 |
| максимальный радиус раскопок  最大挖掘半径 | | Мм  mm | 5365/6460 |
| Максимальная высота разгрузки  最大卸料高度 | | Мм  mm | 3640/4350 |
| Нормативная емкость ковша  标准铲斗容量 | | м3  m3 | 0.18 |
| Вес ковша  铲斗重量 | | кг  kg | 142 |
| Коробка передач  变速箱 | Коэффициент крутящего момента  扭矩系数 | | - | 2.8 |
| Передний мост  前轴 | Крутящий момент/скорость/передаточное отношение  扭矩/速度/传动比 | | - | 1800/3200/13.998 |
| Задний мост  后桥 | Крутящий момент/скорость/передаточное отношение  扭矩/速度/传动比 | | - | 2000/3200/18.463 |
| Кабина водителя  驾驶室 | Размер (д\*ш\*в)  尺寸(长\*宽\*高) | | Мм  mm | 2063X2270X1947 |
| Вес веса  重量 | | кг  kg | 813 |
| служебный тормоз  行车制动器 | | | - | гидравлический тормоз  液压制动器 |
| стояночный тормоз  驻车制动器 | | | - | Дисковый парковочный тормоз механического суппорта  机械卡钳盘式驻车制动器 |