|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель**  **型号** | | **II468** | |
| Общий вес  整机重量 | | кг  kg | 9350 |
| Двигатель  发动机 | Бренд  品牌 | Weichai  潍柴 | |
| Тип  类型 | Четырехцилиндровый рядный двигатель, прямой впрыск, водяное охлаждение  四缸直列、直喷、水冷 | |
| Сила  功率 | кВт/об/мин  Kw/r/min | 70/2200 |
| Объём ковша  铲斗容积 | | м3  m³ | 1.0/0.18 |
| Максимальная тяга  最大牵引力 | | кВт  kw | 70 |
| Максимальная скорость  最高速度 | | км/ч  km/h | 36 |
| Максимальный крутящий момент  最大扭矩 | | Н ·м/об/мин N ·m/rpm | 380 |
| Размеры для транспортировки  运输尺寸 | | мм  mm | 6070\*2420\*3500 |
| Усилие копания ковша  铲斗挖掘力 | | кН  kN | 38.5 |
| Топливный бак  燃油箱 | | Л  L | 100 |
| Гидравлический бак  液压油箱 | | Л  L | 100 |
| Общая длина (при транспортировке)  总长(运输时) | | мм  mm | 6030 |
| Ширина ковша  铲斗宽度 | | мм  mm | 2320 |
| Колесная база  轴距 | | мм  mm | 2170 |
| Колесная база  轮距 | | мм  mm | 1880 (передние колеса)/1730 (задние колеса)  1880（前轮）/1730（后轮） |
| Ковш с подвижным рычагом.  动臂斗杆 | | мм  mm | 4600+2500 |
| Высота перемещения (до верха стрелы)  行走高度（至大臂顶部） | | мм  mm | 3500 |
| общая ширина  总宽度 | | мм  mm | 2320 |
| общая высота  总高度 | | мм  mm | 3500 |
| Минимальный дорожный просвет  最小离地间隙 | | мм  mm | 790 |
| Максимальная глубина копания  最大挖掘深度 | | мм  mm | 4340/5500 |
| Максимальное расстояние копания  最大挖掘距离 | | мм  mm | 5420 |
| Максимальная высота разгрузки  最大卸载高度 | | мм  mm | 3640/4350 |
| Максимальный диапазон разгрузки  最大卸载范围 | | мм  mm | 930 |
| Максимальная высота разгрузки  最大卸料高度 | | мм  mm | 2720 |
| Максимальный радиус копания  最大挖掘半径 | | мм  mm | 5370/6460 |
| Ковш фронтального погрузчика  前装载机铲斗 | | м3  m³ | 1.0 |
| Ковш экскаватора-погрузчика  反铲装载机铲斗 | | м  m | 0.18 |
| Экскаватор боком влево и вправо  反铲左右侧移 | | мм  mm | 980 |
| Гидравлические системы  液压系统 | Скорость потока  流速 | мл/р  ml/r | (40+25+10) |
| Максимальная гидравлическая система  最大液压系统 | Мпа  Mpa | 21 |