|  |  |
| --- | --- |
| **Модель****型号** | **II468** |
| Общий вес整机重量 | кг kg | 9350 |
| Двигатель 发动机 | Бренд品牌 | Weichai 潍柴 |
| Тип类型 | Четырехцилиндровый рядный двигатель, прямой впрыск, водяное охлаждение四缸直列、直喷、水冷 |
| Сила功率 | кВт/об/минKw/r/min | 70/2200 |
| Объём ковша 铲斗容积 | м3 m³ | 1.0/0.18 |
| Максимальная тяга最大牵引力 | кВтkw | 70 |
| Максимальная скорость最高速度 | км/чkm/h | 36 |
| Максимальный крутящий момент 最大扭矩 | Н ·м/об/мин N ·m/rpm | 380 |
| Размеры для транспортировки运输尺寸 | мм mm | 6070\*2420\*3500 |
| Усилие копания ковша铲斗挖掘力 | кН kN | 38.5 |
| Топливный бак 燃油箱 | Л L | 100 |
| Гидравлический бак 液压油箱 | Л L | 100 |
| Общая длина (при транспортировке) 总长(运输时) | мм mm | 6030 |
| Ширина ковша铲斗宽度 | мм mm | 2320 |
| Колесная база轴距 | мм mm | 2170 |
| Колесная база轮距 | мм mm | 1880 (передние колеса)/1730 (задние колеса)1880（前轮）/1730（后轮） |
| Ковш с подвижным рычагом.动臂斗杆 | мм mm | 4600+2500 |
| Высота перемещения (до верха стрелы)行走高度（至大臂顶部） | мм mm | 3500 |
| общая ширина总宽度 | мм mm | 2320 |
| общая высота 总高度 | мм mm | 3500 |
| Минимальный дорожный просвет 最小离地间隙 | мм mm | 790 |
| Максимальная глубина копания最大挖掘深度 | мм mm | 4340/5500 |
| Максимальное расстояние копания最大挖掘距离 | мм mm | 5420 |
| Максимальная высота разгрузки最大卸载高度 | мм mm | 3640/4350 |
| Максимальный диапазон разгрузки最大卸载范围 | мм mm | 930 |
| Максимальная высота разгрузки最大卸料高度 | мм mm | 2720 |
| Максимальный радиус копания最大挖掘半径 | мм mm | 5370/6460 |
| Ковш фронтального погрузчика前装载机铲斗 | м3 m³ | 1.0 |
| Ковш экскаватора-погрузчика反铲装载机铲斗 | мm | 0.18 |
| Экскаватор боком влево и вправо反铲左右侧移 | мм mm | 980 |
| Гидравлические системы液压系统 | Скорость потока流速 | мл/рml/r | (40+25+10) |
| Максимальная гидравлическая система最大液压系统 | МпаMpa | 21 |