|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **375F** |
| Общий вес整机重量 | Кг.Kg | 37000 |
| Емкость ковша斗容 | м3m3 | 1.9 |
| Двигатель发动机 | - | Вэйчай潍柴 |
| Номинальная мощность额定功率 | кВт/об/минkW/rpm | 247/2000 |
| Максимальный крутящий момент最大扭矩 | Н·м/об/минN·m/rpm | 1470/（1200-1600） |
| Объем двигателя排量 | ЛL | 9.726 |
| Скорость ходьбы行走速度 | км/чkm/h | 5.4/3.0 |
| Скорость вращения回转速度 | об/минrpm | 7.8 |
| Подъемопреодолеваемость 爬坡能力 | ° | 35° |
| Удельное давление на грунт接地比压 | КПаKpa | 69 |
| Сила копания ковша铲斗挖掘力 | КнkN | 218 |
| Сила копания палкой斗杆挖掘力 | КнkN | 169 |
| Тяга при ходьбе行走牵引力 | КнkN | 289 |
| Топливный бак燃油箱 | ЛL | 630 |
| гидравлический бак液压箱 | ЛL | 340 |
| Объем масляного бака двигателя发动机机油 | ЛL | 38 |
| Объем масляного бака главной передачи终传动 | ЛL | - |
| Количество гусеничных башмаков履带板数量 | шт个 | 49 |
| Перетащите цепное колесо с каждой стороны拖链轮每侧 | шт个 | 2 |
| Ролики с каждой стороны支重轮每侧 | шт个 | 9 |
| Стандартная гусеница标准型履带 | ммmm | 600 |
| Общая длина (при транспортировке) 总长(运输时) | ммmm | 11350 |
| Общая ширина总宽度  | ммmm | 3200 |
| Габаритная высота (при транспортировке)总高度(运输时)  | ммmm | 3615 |
| Длина транспортного пола运输地面长度 | ммmm | 6760 |
| Высота щита防护罩高度 | ммmm | 3246 |
| Ширина вращающейся платформы旋转平台宽度 | ммmm | 3025 |
| Общая высота (по кабине)总高度(驾驶室顶部)  | ммmm | 3246 |
| Стандартная ширина башмака гусеницы标准履带板宽度  | ммmm | 600 |
| Расстояние между двумя дорожками轨距  | ммmm | 2590 |
| Минимальный дорожный просвет最小离地间隙  | ммmm | 516 |
| Радиус поворота хвоста尾部回转半径  | ммmm | 3610 |
| Длина до центра барабана至滚筒中心的长度 | ммmm | 4140 |
| Высота копания最大挖掘高度  | ммmm | 10025 |
| Высота разгрузки最大卸载高度  | ммmm | 7070 |
| Глубина копания最大挖掘深度  | ммmm | 6960 |
| Максимальная глубина вертикального копания最大垂直挖掘深度 | ммmm | 4707 |
| Радиус копания最大挖掘半径  | ммmm | 10770 |
| Минимальный радиус поворота最小回转半径  | ммmm | 4427 |
| Максимальный радиус выемки грунта最大地面挖掘半径 | ммmm | 10556 |