|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель**  **型号** | **560F** | |
| Общий вес  整机重量 | кг  kg | 53000 |
| Номинальная мощность  额定功率 | кВт/об/мин kW/rpm | 562/1900 |
| Двигатель  发动机 | WEICHAI  潍柴 | |
| Объём ковша  铲斗容积 | м3  m³ | 2.8-3.2 |
| Максимальный крутящий момент  最大扭矩 | Н ·м/об/мин N ·m/rpm | 2200/1200-1400 |
| Усилие копания ковша  铲斗挖掘力 | кН  kN | 320 |
| Сила копания палки  斗杆挖掘力 | кН  kN | 250 |
| Топливный бак  燃油箱 | Л  L | 690 |
| Гидравлический бак  液压油箱 | Л  L | 350 |
| Машинное масло  发动机机油 | Л  L | 37-43 |
| Антифриз  防冻液 | Л  L | 50 |
| Общая длина (при транспортировке)  总长(运输时) | мм  mm | 12205 |
| Колесная база  轴距 | мм  mm | 4430 |
| Противовес Дорожный просвет  配重离地间隙 | мм  mm | 1375 |
| Высота перемещения (до верха стрелы)  行走高度（至大臂顶部） | мм  mm | 3907 |
| Транспортная высота (до верха стрелы)  运输高度 | мм  mm | 3907 |
| общая ширина  总宽度 | мм  mm | 3340 |
| общая высота  总高度 | мм  mm | 3907 |
| Минимальный дорожный просвет  最小离地间隙 | мм  mm | 562 |
| Радиус поворота хвоста  尾部回转半径 | мм  mm | 4020 |
| протектор (на шине)  轨距 | мм  mm | 2740 |
| Максимальная дальность коания  最大挖掘范围 | мм  mm | 11544 |
| Максимальная дальность копания на уровне  земли  地面最大挖掘范围 | мм  mm | 11317 |
| Максимальная глубина копания  最大挖掘深度 | мм  mm | 7172 |
| Максимальнаяглубинавертикальногокопания  最大垂直挖掘深度 | мм  mm | 5256 |
| Максимальная высота копания  最大挖掘高度 | мм  mm | 10812 |
| Максимальная высота разгрузки  最大卸载高度 | мм  mm | 7345 |
| Минимальный радиус поворота  最小回转半径 | мм  mm | 4890 |