|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель**  **型号** | **1000F** | |
| Общий вес  整机重量 | кг  kg | 100000 |
| Номинальная мощность  额定功率 | кВт/об/мин kW/rpm | 571/1800 |
| Двигатель  发动机 | - | WEICHAI  潍柴 |
| Объём ковша  铲斗容积 | м3  m³ | 6.0-8.0 |
| Максимальный крутящий момент  最大扭矩 | Н ·м/об/мин N ·m/rpm | 3600/1300-1500 |
| Скорость поворота  回转速度 | об/мин  rpm | 6.2 |
| Напряжение заземления  接地比压 | кПа kPa | 145 |
| Усилие копания ковша  铲斗挖掘力 | кН  kN | 501 |
| Сила копания палки  斗杆挖掘力 | кН  kN | 451 |
| Топливный бак  燃油箱 | Л  L | 1260 |
| Гидравлический бак  液压油箱 | Л  L | 840 |
| Машинное масло  发动机机油 | Л  L | 61 |
|  | | |
| Общая длина (при транспортировке)  总长(运输时) | мм  mm | 13710 |
| Колесная база  轴距 | мм  mm | 5090 |
| Общая длина (при транспортировке)  总长（行走） | мм  mm | 13710 |
| Противовес Дорожный просвет  配重离地间隙 | мм  mm | 1600 |
| Высота перемещения (до верха стрелы)  行走高度（至大臂顶部） | мм  mm | 5300 |
| Транспортная высота (до верха стрелы)  运输高度 | мм  mm | 5300 |
| общая ширина  总宽度 | мм  mm | 3500 |
| общая высота  总高度 | мм  mm | 5300 |
| Минимальный дорожный просвет  最小离地间隙 | мм  mm | 900 |
| Радиус поворота хвоста  尾部回转半径 | мм  mm | 4840 |
| Верхняя ширина  上部宽度 | мм  mm | 3500 |
| протектор (на шине)  轨距 | мм  mm | 2790/3550 |
| Максимальная дальность коания  最大挖掘范围 | мм  mm | 12760 |
| Максимальная дальность копания на уровне  земли  地面最大挖掘范围 | мм  mm | 12450 |
| Максимальная глубина копания  最大挖掘深度 | мм  mm | 7180 |
| Максимальнаяглубинавертикальногокопания  最大垂直挖掘深度 | мм  mm | 4370 |
| Максимальная высота копания  最大挖掘高度 | мм  mm | 12850 |
| Максимальная высота разгрузки  最大卸载高度 | мм  mm | 8080 |