|  |  |
| --- | --- |
| **Модель****型号** | **1000F** |
| Общий вес整机重量 | кг kg | 100000 |
| Номинальная мощность额定功率 | кВт/об/мин kW/rpm | 571/1800 |
| Двигатель 发动机 | - | WEICHAI潍柴 |
| Объём ковша 铲斗容积 | м3 m³ | 6.0-8.0 |
| Максимальный крутящий момент 最大扭矩 | Н ·м/об/мин N ·m/rpm | 3600/1300-1500 |
| Скорость поворота回转速度 | об/минrpm | 6.2 |
| Напряжение заземления 接地比压 | кПа kPa | 145 |
| Усилие копания ковша铲斗挖掘力 | кН kN | 501 |
| Сила копания палки 斗杆挖掘力 | кН kN | 451 |
| Топливный бак 燃油箱 | Л L | 1260 |
| Гидравлический бак 液压油箱 | Л L | 840 |
| Машинное масло 发动机机油 | Л L | 61 |
|  |
| Общая длина (при транспортировке) 总长(运输时) | мм mm | 13710 |
| Колесная база轴距 | мм mm | 5090 |
| Общая длина (при транспортировке) 总长（行走） | мм mm | 13710 |
| Противовес Дорожный просвет配重离地间隙 | мм mm | 1600 |
| Высота перемещения (до верха стрелы)行走高度（至大臂顶部） | мм mm | 5300 |
| Транспортная высота (до верха стрелы)运输高度 | мм mm | 5300 |
| общая ширина总宽度 | мм mm | 3500 |
| общая высота 总高度 | мм mm | 5300 |
| Минимальный дорожный просвет 最小离地间隙 | мм mm | 900 |
| Радиус поворота хвоста 尾部回转半径 | мм mm | 4840 |
| Верхняя ширина 上部宽度 | мм mm | 3500 |
| протектор (на шине)轨距 | мм mm | 2790/3550 |
| Максимальная дальность коания 最大挖掘范围 | мм mm | 12760 |
| Максимальная дальность копания на уровне земли地面最大挖掘范围 | мм mm | 12450 |
| Максимальная глубина копания最大挖掘深度 | мм mm | 7180 |
| Максимальнаяглубинавертикальногокопания最大垂直挖掘深度 | мм mm | 4370 |
| Максимальная высота копания最大挖掘高度 | мм mm | 12850 |
| Максимальная высота разгрузки最大卸载高度 | мм mm | 8080 |