|  |  |
| --- | --- |
| **Модель****型号** | **1500F** |
| Общий вес整机重量 | кг kg | 145000 |
| Номинальная мощность额定功率 | кВт/об/мин kW/rpm | 680/1800 |
| Двигатель 发动机 | - | WEICHAI潍柴 |
| Объём ковша 铲斗容积 | м3 m³ | 8.0-10.0 |
| Максимальный крутящий момент 最大扭矩 | Н ·м/об/мин N ·m/rpm | 4450/1300 |
| Скорость поворота回转速度 | об/минrpm | 5.1 |
| Напряжение заземления 接地比压 | кПа kPa | 153 |
| Усилие копания ковша铲斗挖掘力 | кН kN | 725 |
| Сила копания палки 斗杆挖掘力 | кН kN | 663 |
| Топливный бак 燃油箱 | Л L | 1900 |
| Гидравлический бак 液压油箱 | Л L | 1588 |
| Машинное масло 发动机机油 | Л L | 95 |
|  |
| Общая длина (при транспортировке) 总长(运输时) | мм mm | 15585 |
| Колесная база轴距 | мм mm | 5660 |
| Общая длина (при транспортировке) 总长（行走） | мм mm | 9509 |
| Противовес Дорожный просвет配重离地间隙 | мм mm | 1968 |
| Высота перемещения (до верха стрелы)行走高度（至大臂顶部） | мм mm | 6215 |
| Транспортная высота (до верха стрелы)运输高度 | мм mm | 6215 |
| общая ширина总宽度 | мм mm | 5605 |
| общая высота 总高度 | мм mm | 6215 |
| Минимальный дорожный просвет 最小离地间隙 | мм mm | 882 |
| Радиус поворота хвоста 尾部回转半径 | мм mm | 5513 |
| Верхняя ширина 上部宽度 | мм mm | 5690 |
| протектор (на шине)轨距 | мм mm | 4100 |
| Максимальная дальность коания 最大挖掘范围 | мм mm | 14011 |
| Максимальная дальность копания на уровне земли地面最大挖掘范围 | мм mm | 13557 |
| Максимальная глубина копания最大挖掘深度 | мм mm | 7797 |
| Максимальнаяглубинавертикальногокопания最大垂直挖掘深度 | мм mm | 3115 |
| Максимальная высота копания最大挖掘高度 | мм mm | 13309 |
| Максимальная высота разгрузки最大卸载高度 | мм mm | 8322 |
| Минимальный радиус поворота最小回转半径 | мм mm | 6104 |