|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель**  **型号** | **1500F** | |
| Общий вес  整机重量 | кг  kg | 145000 |
| Номинальная мощность  额定功率 | кВт/об/мин kW/rpm | 680/1800 |
| Двигатель  发动机 | - | WEICHAI  潍柴 |
| Объём ковша  铲斗容积 | м3  m³ | 8.0-10.0 |
| Максимальный крутящий момент  最大扭矩 | Н ·м/об/мин N ·m/rpm | 4450/1300 |
| Скорость поворота  回转速度 | об/мин  rpm | 5.1 |
| Напряжение заземления  接地比压 | кПа kPa | 153 |
| Усилие копания ковша  铲斗挖掘力 | кН  kN | 725 |
| Сила копания палки  斗杆挖掘力 | кН  kN | 663 |
| Топливный бак  燃油箱 | Л  L | 1900 |
| Гидравлический бак  液压油箱 | Л  L | 1588 |
| Машинное масло  发动机机油 | Л  L | 95 |
|  | | |
| Общая длина (при транспортировке)  总长(运输时) | мм  mm | 15585 |
| Колесная база  轴距 | мм  mm | 5660 |
| Общая длина (при транспортировке)  总长（行走） | мм  mm | 9509 |
| Противовес Дорожный просвет  配重离地间隙 | мм  mm | 1968 |
| Высота перемещения (до верха стрелы)  行走高度（至大臂顶部） | мм  mm | 6215 |
| Транспортная высота (до верха стрелы)  运输高度 | мм  mm | 6215 |
| общая ширина  总宽度 | мм  mm | 5605 |
| общая высота  总高度 | мм  mm | 6215 |
| Минимальный дорожный просвет  最小离地间隙 | мм  mm | 882 |
| Радиус поворота хвоста  尾部回转半径 | мм  mm | 5513 |
| Верхняя ширина  上部宽度 | мм  mm | 5690 |
| протектор (на шине)  轨距 | мм  mm | 4100 |
| Максимальная дальность коания  最大挖掘范围 | мм  mm | 14011 |
| Максимальная дальность копания на уровне  земли  地面最大挖掘范围 | мм  mm | 13557 |
| Максимальная глубина копания  最大挖掘深度 | мм  mm | 7797 |
| Максимальнаяглубинавертикальногокопания  最大垂直挖掘深度 | мм  mm | 3115 |
| Максимальная высота копания  最大挖掘高度 | мм  mm | 13309 |
| Максимальная высота разгрузки  最大卸载高度 | мм  mm | 8322 |
| Минимальный радиус поворота  最小回转半径 | мм  mm | 6104 |