|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный вес  工作重量 | | Кг  kg | 14110 |
| Вместимость ковша  铲斗容量 | | m3  m3 | 0.45 |
| Двигатель  发动机 | Номер модели  型号 | - | Weichai  潍柴 |
| Номинальная мощность  额定功率 | кВт/об/мин  kw/rpm | 92/2200 |
| Максимальный крутящий момент/скорость  最大扭矩/转速 | Н-м/об/минN·m/rpm | 500/1400-1600 |
| Мощность двигателя  排量 | Л  L | 4.08 |
| Основное представление  主要性能 | Сила копания ковша  铲斗挖掘力 | кН  kN | 91 |
| Усилие копания рукой  臂挖掘力 | кН  kN | 65 |
| Максимальная тяга  最大牵引力 | кН  kN | 112 |
| Максимальная скорость ходьбы  最大步行速度 | км/ч  km/h | 5.4 |
| Минимальная скорость ходьбы  最小步行速度 | км/ч  km/h | 3 |
| Количество оборотов в минуту  转速 | об/мин  r/min | 10.5 |
| Масштабируемость  可扩展性 | ° | 35 |
| Давление на грунт  地面压力 | кПа  kPa | 31 |
| Гидравлическая система  液压系统 | Максимальный расход основного насоса  最高主泵流量 | л/мин  L/min | 352 |
| Давление главного предохранительного клапана  主安全阀压力 | МПа  MPa | 35/38 |
| Объём масла  油容量 | Масляный бак  油箱 | Л  L | 240 |
| Бак для гидравлического масла  液压油箱 | Л  L | 165 |
| Моторное масло  发动机机油 | Л  L | 8.9-11.9 |
|  | | | |
| Объем работ  工作范围 | Максимальная высота копания  最大挖掘高度 | Мм  mm | 8970 |
| Максимальная высота выгрузки  最大倾倒高度 | Мм  mm | 6585 |
| Максимальная глубина копания  最大挖掘深度 | Мм  mm | 5850 |
| Максимальная глубина вертикального копания  最大垂直挖掘深度 | Мм  mm | 4625 |
| Максимальный радиус копания  最大挖掘半径 | Мм  mm | 8775 |
| Максимальный радиус выемки грунта  最大地面挖掘半径 | Мм  mm | 7640 |
| Минимальный радиус поворота  最小转弯半径 | Мм  mm | 2395 |
| Размер шкалы  规模尺寸 | Продолжительность транспортировки  装运长度 | Мм  mm | 7710 |
| Длина в месте отгрузки  装运地长度 | Мм  mm | 4080 |
| Высота подвижного рычага  动臂高度 | Мм  mm | 3125 |
| Ширина груза  装运宽度 | Мм  mm | 2700 |
| Высота кабины  驾驶室高度 | Мм  mm | 3000 |
| Противовес дорожный просвет  配重离地间隙 | Мм  mm | 895 |
| Минимальный дорожный просвет  最小离地间隙 | Мм  mm | 425.5 |
| Радиус поворота хвоста  尾部转弯半径 | Мм  mm | 2300 |
| Протектор (колеса)  车轮踏面 | Мм  mm | 2880 |
| Длина дорожки  轨道长度 | Мм  mm | 3615 |
| Манометр  轨距 | Мм  mm | 2000 |
| Ширина опорной плиты  履带板宽度 | Мм  mm | 700 |
| Высота капота  发动机罩高度 | Мм  mm | 1940 |
| Ширина поворотной платформы  回转平台宽度 | Мм  mm | 2490 |
| Электрическая система  其他 | Длина подвижного рычага  动臂长度 | Мм  mm | Длинная стрела 4600  长吊杆4600 |
| На расстоянии вытянутой руки  臂长 | Мм  mm | Длинный рычаг 3000  长臂3000 |
| Номер секции дорожки (с каждой стороны)  轨道区段号(每边) | - | 43 |
| Гусеничный ролик №.  履带压路机编号 | - | 7 |