|  |  |
| --- | --- |
| **МОДЕЛЬ/型号** | **215F** |
| Рабочий вес工作重量 | КгKg | 21000 |
| Емкость ковша铲斗容量 | M³m³ | 1.0 |
| Модель двигателя发动机型号 | - | Вэйчай潍柴 |
| Мощность двигателя发动机功率 | кВт/Об/минKw/rpm | 129/2000 |
| a82aaae444e4697721ef3d98325e2c9 |
| Макс. высота резания最大挖掘高度 | ммmm | 9915 |
| Максимальная высота разгрузки最大卸载高度 | ммmm | 7140 |
| Максимальная глубина раскопок 最大挖掘深度 | ммmm | 6630 |
| Максимальная вертикальная глубина 最大垂直挖掘深度 | ммmm | 6175 |
| Максимальный радиус раскопок на неактивной поверхности停机面最大挖掘半径 | ммmm | 9845 |
| Максимальный радиус раскопок 最大挖掘半径 | ммmm | 9660 |
| Минимальный радиус вращения最小回转半径 | ммmm | 2980 |
| 6d6e6fe01ab0cee4d0698d46f92669d |
| Общая длина总长度 | ммmm | 9680 |
| Длина заземления (транспорт)接地长度（运输） | ммmm | 5070 |
| Общая высота (до вершины кинетической руки)总高度（至动臂顶部） | ммmm | 3060 |
| Полная ширина总宽度 | ммmm | 2800 |
| Общая высота (до верхней части кабины)总高度（至驾驶室顶部） | ммmm | 3046 |
| Равный отрыв от земли配重离地间隙 | ммmm | 1106 |
| Минимальное расстояние от земли最小离地间隙 | ммmm | 446 |
| Радиус вращения в конце尾部回转半径 | ммmm | 2980 |
| Длина заземления гусеницы履带接地长度 | ммmm | 3640 |
| Длина гусеницы履带长度 | ммmm | 4180 |
| Mанометр轨距 | ммmm | 2200 |
| Ширина шасси底盘宽度 | ммmm | 2980 |
| Ширина гусеничных пластин履带板宽度 | ммmm | 600 |
| Зубчат высок齿高 | ммmm | 26 |
| Высота машинного щита机器罩高度 | ммmm | 2466 |
| Высота верхней платформы上平台高度 | ммmm | 2740 |
| Расстояние от центра вращения к заднему порту回转中心至后端的距离 | ммmm | 2980 |