|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель**  **型号** | **245F** | |
| Общий вес  整机重量 | кг  kg | 24000 |
| Номинальная мощность  额定功率 | кВт/об/мин kW/rpm | 129/2000 |
| Двигатель  发动机 | WEICHAI  潍柴 | |
| Объём ковша  铲斗容积 | м3  m³ | 1.2/1.3 |
| Максимальный крутящий момент  最大扭矩 | Н ·м/об/мин N ·m/rpm | 1000/1300-1500 |
| Скорость поворота  回转速度 | об/мин  rpm | 11 |
| Усилие копания ковша  铲斗挖掘力 | кН  kN | 133 |
| Сила копания палки  斗杆挖掘力 | кН  kN | 106 |
| Топливный бак  燃油箱 | Л  L | 420 |
| Гидравлический бак  液压油箱 | Л  L | 206 |
| Машинное масло  发动机机油 | Л  L | 17-25 |
| Антифриз  防冻液 | Л  L | 52 |
| Трансмиссионное масло ходового редуктора  行走减速机齿轮油 | Л  L | 2\*5 |
| Общая длина (при транспортировке)  总长(运输时) | мм mm | 9760 |
| Колесная база  轴距 | мм mm | 3640 |
| Общая длина (при транспортировке)  总长（行走） | мм mm | 9760 |
| Противовес Дорожный просвет  配重离地间隙 | мм mm | 1106 |
| Высота перемещения (до верха стрелы)  行走高度（至大臂顶部） | мм mm | 3322 |
| Транспортная высота (до верха стрелы)  运输高度 | мм mm | 3322 |
| общая ширина  总宽度 | мм mm | 2980 |
| общая высота  总高度 | мм mm | 3322 |
| Минимальный дорожный просвет  最小离地间隙 | мм mm | 466 |
| Радиус поворота хвоста  尾部回转半径 | мм mm | 3060 |
| Верхняя ширина  上部宽度 | мм mm | 2980 |
| протектор (на шине)  轨距 | мм mm | 2380 |
| Максимальная дальность коания  最大挖掘范围 | мм mm | 9845 |
| Максимальная дальность копания на уровне  земли  地面最大挖掘范围 | мм mm | 9660 |
| Максимальная глубина копания  最大挖掘深度 | мм mm | 6630 |
| Максимальнаяглубинавертикальногокопания  最大垂直挖掘深度 | мм mm | 6175 |
| Максимальная высота копания  最大挖掘高度 | мм mm | 9915 |
| Максимальная высота разгрузки  最大卸载高度 | мм mm | 7140 |
| Минимальный радиус поворота  最小回转半径 | мм mm | 3255 |