|  |  |
| --- | --- |
| **Модель****型号** | **245F** |
| Общий вес整机重量 | кг kg | 24000 |
| Номинальная мощность额定功率 | кВт/об/мин kW/rpm | 129/2000 |
| Двигатель 发动机 | WEICHAI潍柴 |
| Объём ковша 铲斗容积 | м3 m³ | 1.2/1.3 |
| Максимальный крутящий момент 最大扭矩 | Н ·м/об/мин N ·m/rpm | 1000/1300-1500 |
| Скорость поворота回转速度 | об/минrpm | 11 |
| Усилие копания ковша铲斗挖掘力 | кН kN | 133 |
| Сила копания палки 斗杆挖掘力 | кН kN | 106 |
| Топливный бак 燃油箱 | Л L | 420 |
| Гидравлический бак 液压油箱 | Л L | 206 |
| Машинное масло 发动机机油 | Л L | 17-25 |
| Антифриз 防冻液 | Л L | 52 |
| Трансмиссионное масло ходового редуктора 行走减速机齿轮油 | Л L | 2\*5 |
| Общая длина (при транспортировке) 总长(运输时) | мм mm | 9760 |
| Колесная база轴距 | мм mm | 3640 |
| Общая длина (при транспортировке) 总长（行走） | мм mm | 9760 |
| Противовес Дорожный просвет配重离地间隙 | мм mm | 1106 |
| Высота перемещения (до верха стрелы)行走高度（至大臂顶部） | мм mm | 3322 |
| Транспортная высота (до верха стрелы)运输高度 | мм mm | 3322 |
| общая ширина总宽度 | мм mm | 2980 |
| общая высота 总高度 | мм mm | 3322 |
| Минимальный дорожный просвет 最小离地间隙 | мм mm | 466 |
| Радиус поворота хвоста 尾部回转半径 | мм mm | 3060 |
| Верхняя ширина 上部宽度 | мм mm | 2980 |
| протектор (на шине)轨距 | мм mm | 2380 |
| Максимальная дальность коания 最大挖掘范围 | мм mm | 9845 |
| Максимальная дальность копания на уровне земли地面最大挖掘范围 | мм mm | 9660 |
| Максимальная глубина копания最大挖掘深度 | мм mm | 6630 |
| Максимальнаяглубинавертикальногокопания最大垂直挖掘深度 | мм mm | 6175 |
| Максимальная высота копания最大挖掘高度 | мм mm | 9915 |
| Максимальная высота разгрузки最大卸载高度 | мм mm | 7140 |
| Минимальный радиус поворота最小回转半径 | мм mm | 3255 |