|  |  |
| --- | --- |
| **Модель****型号** | **18S** |
| Параметры массовой нагрузки质量载荷参数 | Рабочий вес工作质量 | КгKg | 18000 |
| Вибрационное колесо распределяет массу振动轮分配质量 | КгKg | 12000 |
| Распределение веса ведущего моста驱动桥分配质量 | КгKg | 6000 |
| Статическая нагрузка вибрирующего колеса振动轮静线载荷 | Н/смN/cm | 550 |
| Уплотнение压实性能参数 | Частота вибрации振动频率 | ГцHz | 29/33 |
| Номинальная амплитуда 名义振幅 | ммmm | 1.75/0.9 |
| Центробежная сила 激振力 | кНkN | 310/215 |
| Диаметр барабана振动轮直径 | ммmm | 1550 |
| Ширина барабана振动轮宽度 | ммmm | 2140 |
| Толщина кромки барабан 振动轮轮圈厚度 | ммmm | 40 |
| Маневренность机动性能参数 | Скорость движения行驶速度 | аванс前进 | Км/чKm/h | 0-5.6km/h, 0-7.1km/h, 0-8.7km/h, 0-13.5km/h |
| вернуться后退 | 0-5.6km/h, 0-7.1km/h, 0-8.7km/h, 0-13.5km/h |
| Угол крена摇摆角度 | ° | ±12° |
| Угол поворота转向角度 | ° | ±38.5° |
| Преодолеваемый подъем理论爬坡能力 | % | 45% |
| Мин. Внешний диаметр поворота最小转弯外直径 | ммmm | 5800 |
| Технические характеристики шин轮胎规格 | - | 23.1-26-12PR |
| Двигатель发动机 | Бренд供应商 | - | Cummins (бренд)康明斯 |
| Эмиссия排放 | - | Государство II国二 |
| Номинальная мощность额定功率 | кВтkW | 227 |
| Емкость容量参数 | Аккумуляторы电池 | V | 2\*12 |
| Топливный бак燃油箱 | лL | 265 |
| Гидравлический бак液压油箱 | лL | 160 |