|  |  |
| --- | --- |
| **Модель****型号** | **20S** |
| Гири重量 | Общий вес 整机重量 | кгkg | 20000 |
| Номинальная нагрузка额定载荷 | кгkg | 10000 |
| Нагрузка на ось轮轴载荷 | кгkg | 10000 |
| Статическая линейная нагрузка静态线性负载 | N/CMn/cm | 467 |
| Двигатель发动机 | Модель型号 | Шанчай 上柴 |
| Количество цилиндров气缸数量 | 6 |
| Форма型式 | Четырехцилиндровый двигатель с прямым впрыском, водяным охлаждением и турбонаддувом四循环 直接喷射、水冷、涡轮增压 |
| Диаметр и ход поршня内径&行程 | ммmm | 114\*135 |
| Излучение排放量 | лL | 8.3 |
| Номинальнаямощность/частота вращения额定功率/转速 | кВт(л.с.)/об/минkw(hp)/rpm | 128/1800 |
| Максимальный крутящий момент最大扭矩 | Н·мN·m | 820/1300-1500 |
| Номинальный расход топлива额定油耗 | KW.Hkw.h | 225 |
| Bоздушный фильтр空气滤清器 | Класс 2, сухой2级，干式 |
| Трансмиссия动力传动系统 | Форма型式 | Механический задний привод机械后轮驱动 |
| Сцепление (в коробке передач автомобиля)离合器 | Ножной привод, гидравлический привод, пневматическое управление脚踏驱动、液压助力、气动控制 |
| Передача变速箱 | Фиксированный тип вала. Электрогидравлическое управление, трансмиссия powershift固定轴式。电液控制、动力换挡传动 |
| Оси车轴 | Сухой干式 |
| Шины轮胎 | 23.1-26-14PR/20.5-25-16PR |
| Максимальная грузоподъемность最大爬坡能力 | % | 30 |
| Вперед, i, ii, iii前进,i,ii,iii | км/чkm/h | 2.84，5.58，9.1 |
| Реверс, i, ii, iii反向,i,ii,iii | км/чkm/h | 2.84，5.58，9.1 |
| Система рулевого управления转向系统 | Форма型式 | Гидравлический усилитель, шарнирное рулевое управление液压动力，铰接式转向 |
| Гидравлическое давление液压压力 | MpaMpa | 14 |
| Угол поворота转向角 | ° | ±35 |
| Угол колебаний摆动角 | ° | ±12 |
| Минимальный радиус поворота最小转弯半径 | ммmm | 6100 |
| Система торможения制动系统 | Рабочий тормоз行车制动 | Воздушно-масляный суппорт тормоза, с ножным приводом空气过油钳式制动器，脚踏式 |
| Аварийный/стояночный тормоз紧急/驻车制动 | Роликовый тип, ручное управление滚筒式，手动操作 |
| Пластина滚筒 | Широта宽度 | ммmm | 2140 |
| Калибр直径 | ммmm | 1550 |
| Толщина корпуса барабана滚筒外壳厚度 | ммmm | 40 |
| 振动系统 | Форма型式 | 静液压，电动控制 |
| Вибрационный насос振动泵 | ML/Rml/r | Переменный поршень变量活塞 |
| Вибрационный двигатель振动电机 | ML/Rml/r | Поршневой двигатель постоянного тока恒定活塞马达 |
| Гидравлическое давление液压压力 | MpaMpa | 35 |
| Низкая частота低频率 | ГцHz | 29 |
| Высокая частота高频率 | ГцHz | 35 |
| Высокая амплитуда高振幅 | ГцHz | 2.0 |
| Низкая амплитуда低振幅 | ГцHz | 1.0 |
| Максимальная центробежная сила最大离心力 | кНkN | 380 |
| Минимальная центробежная сила最小离心力 | кНkN | 280 |
| Количественныепоказатели 容量 | Топливный бак燃油箱 | лL | 306 |
| Бак для гидравлического масла液压油箱 | лL | 118 |
| Охлаждающая жидкость двигателя发动机冷却液 | лL | 24 |
| Картер двигателя发动机曲轴箱 | лL | 20 |
|  |
| Размер оборудования设备尺寸 | A | ммmm | 2315 |
| B | ммmm | 2140 |
| C | ммmm | 2240 |
| D | ммmm | 410 |
| E | ммmm | 3140 |
| F | ммmm | 6229 |
| G | ммmm | 3180 |
| H | ммmm | 1550 |