|  |  |
| --- | --- |
| **Модель****型号** | **935H** |
| Общий вес整机重量  | кгkg | 10500 |
| Двигатель发动机 | - | Вэйчай 潍柴 |
| Емкость ковша铲斗容量  | м³m³³ | 2.0 |
| Номинальная нагрузка额定载重 | кгkg | 3000 |
| Номинальная мощность额定功率 | Квтkw | 92 |
| Максимальный угол подъема最大爬坡角度 | ° | 30 |
| Максимальная высота разгрузки最大卸载高度 | ммmm | 3250 |
| Расстояние разгрузки卸载距离 | ммmm | 1002 |
| Расстояние между шинами轮距 | ммmm | 1850 |
| Колесные базы轴距 | ммmm | 2850 |
| Габаритные размеры (длина, ширина и высота) (L×W×H)外形尺寸（长宽高）（L×W×H） | ммmm | 7450×2425×3200  |
| Максимальная тяга最大牵引力 | КнkN | 97±3kN |
| Максимальное усилие копания最大挖掘力 | КнkN | 90kN |
| **Двигатель****发动机** |
| Количество цилиндров - диаметр/ход поршня气缸数量-缸径/冲程 |  | 105/4 |
| Максимальный крутящий момент最大扭矩 | Н-мN·m | 500/1400-1600 |
| Номинальная скорость额定转速 | Oб/минrpm | 2200 |
| Мощность двигателя排量 | лL | 6.75 |
| **Система передачи****传动系统** |
| Преобразователь крутящего момента扭矩转化器  |  | Однополюсный четырехэлементный с фиксацией单极闭锁式四元件 |
| Максимальная скорость最大转速  | Kм/чkm/h |  |
| **Передний и задний ведущие мосты****前后驱动桥** |
| Типология类型  |  | С |
| Тип конечного замедления最终减速类型  |  | -  |
| **Система рулевого управления****转向系统** |
| Угол поворота转向角度 | º | 38 |
| Минимальный радиус вращения最小转弯半径 | ммmm | 6280 |
| Общее время цикла总周期时间 | s | 9.7 |
| **Емкость топливного бака****燃油容量** |
| Топливный бак燃油箱 | лL | 60 |