|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель**  **型号** | **935H** | |
| Общий вес  整机重量 | кг  kg | 10500 |
| Двигатель  发动机 | - | Вэйчай  潍柴 |
| Емкость ковша  铲斗容量 | м³  m³³ | 2.0 |
| Номинальная нагрузка  额定载重 | кг  kg | 3000 |
| Номинальная мощность  额定功率 | Квт  kw | 92 |
| Максимальный угол подъема  最大爬坡角度 | ° | 30 |
| Максимальная высота разгрузки  最大卸载高度 | мм  mm | 3250 |
| Расстояние разгрузки  卸载距离 | мм  mm | 1002 |
| Расстояние между шинами  轮距 | мм  mm | 1850 |
| Колесные базы  轴距 | мм  mm | 2850 |
| Габаритные размеры (длина, ширина и высота) (L×W×H)  外形尺寸（长宽高）（L×W×H） | мм  mm | 7450×2425×3200 |
| Максимальная тяга  最大牵引力 | Кн  kN | 97±3kN |
| Максимальное усилие копания  最大挖掘力 | Кн  kN | 90kN |
| **Двигатель**  **发动机** | | |
| Количество цилиндров - диаметр/ход поршня  气缸数量-缸径/冲程 |  | 105/4 |
| Максимальный крутящий момент  最大扭矩 | Н-м  N·m | 500/1400-1600 |
| Номинальная скорость  额定转速 | Oб/мин  rpm | 2200 |
| Мощность двигателя  排量 | л  L | 6.75 |
| **Система передачи**  **传动系统** | | |
| Преобразователь крутящего момента  扭矩转化器 |  | Однополюсный четырехэлементный с фиксацией  单极闭锁式四元件 |
| Максимальная скорость  最大转速 | Kм/ч  km/h |  |
| **Передний и задний ведущие мосты**  **前后驱动桥** | | |
| Типология  类型 |  | С |
| Тип конечного замедления  最终减速类型 |  | - |
| **Система рулевого управления**  **转向系统** | | |
| Угол поворота  转向角度 | º | 38 |
| Минимальный радиус вращения  最小转弯半径 | мм  mm | 6280 |
| Общее время цикла  总周期时间 | s | 9.7 |
| **Емкость топливного бака**  **燃油容量** | | |
| Топливный бак  燃油箱 | л  L | 60 |