|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МОДЕЛЬ/型号** | **955F** | |
| Вес машины  机器重量 | Кг  Kg | 16620 |
| Емкость ковша  斗罐容量 | м3  M³ | 3.0 |
| Номинальная нагрузка  额定负载 | Кг  Kg | 5000 |
| Модель двигателя  发动机型号 | - | Вэйчай  潍柴 |
| Тип двигателя  发动机类型 | - | 欧II |
| Мощность двигателя  发动机功率 | кВт  kW | 162 |
| Номинальная скорость вращения двигателя  发动机额定转速 | Об/мин  rpm | 2000 |
| Максимальный крутящий момент  最大扭矩 | Н·м  N·m | 980 |
| Oбъём  排量 | л  L | 9.726 |
| Скорость движения на первой I передаче  1 档前进行驶速度 | Км/ч  Km/h | 13 |
| Скорость движения на первой II передаче  2 档前进行驶速度 | Км/ч  Km/h | 42 |
| Сбавь скорость на первой I передаче  1 档后退行驶速度 | Км/ч  Km/h | 17.5 |
| Максимальное усилие отрыва  最大挖掘力 | кН  KN | 175 |
| Максимум. сила тяги  最大牵引力 | кН  KN | 160 |
| Клиренс разгрузки (под углом 45° — полностью поднят)  卸载间隙（45° - 完全升起） | мм  mm | 3065 |
| Вылет разгрузки (при полностью поднятом угле 45°)  倾卸范围（45°完全升起时） | мм  mm | 1160 |
|  | | |
| Общая высота с ковшом при максимальном подъеме  铲斗处于最大升力时的总高度 | мм  mm | 5470 |
| Высота шарнирного пальца (полностью поднятый)  铰链销高度（完全升起） | мм  mm | 4065 |
| Зазор разгрузки (под углом 45° — полностью поднят)  卸载间隙（45° - 完全升起） | мм  mm | 3065 |
| F.Вылет отвала (под углом 45° — полностью поднят)  F. 铲刀伸展范围（45° - 完全升起） | мм  mm | 1160 |
| Общая высота (Rops-кабина)  总高度（翻滚驾驶室） | мм  mm | 3430 |
| Дорожный просвет  离地间隙 | мм  mm | 490 |
| Общая длина, ковш на земле  铲斗离地总长度 | мм  mm | 7700 |
| Колесная база  轴距 | мм  mm | 2920 |
|  | | |
| Макс. угол разгрузки, полностью поднятый  最大倾卸角度，完全升起 | ° | 44 |
| Угол съезда  出发角 | ° | 30 |
| Угол артикуляции  铰接角度 | ° | 35 |
| Ширина ковша  铲斗宽度 | мм  mm | 2980 |
| Kолея  轨道 | мм  mm | 2250 |
| Радиус поворота снаружи ковша  铲斗外转弯半径 | мм  mm | 6850 |
| Радиус поворота снаружи шин  轮胎外转弯半径 | мм  mm | 5620 |