|  |  |
| --- | --- |
| **МОДЕЛЬ/型号** | **955F** |
| Вес машины机器重量 | КгKg | 16620 |
| Емкость ковша斗罐容量 | м3M³ | 3.0 |
| Номинальная нагрузка额定负载 | КгKg | 5000 |
| Модель двигателя发动机型号 | - | Вэйчай潍柴  |
| Тип двигателя发动机类型 | - | 欧II |
| Мощность двигателя发动机功率 | кВтkW | 162 |
| Номинальная скорость вращения двигателя发动机额定转速 | Об/минrpm | 2000 |
| Максимальный крутящий момент最大扭矩 | Н·мN·m | 980 |
| Oбъём排量 | лL | 9.726 |
| Скорость движения на первой I передаче1 档前进行驶速度 | Км/чKm/h | 13 |
| Скорость движения на первой II передаче2 档前进行驶速度 | Км/чKm/h | 42 |
| Сбавь скорость на первой I передаче1 档后退行驶速度 | Км/чKm/h | 17.5 |
| Максимальное усилие отрыва 最大挖掘力 | кНKN | 175 |
| Максимум. сила тяги 最大牵引力 | кНKN | 160 |
| Клиренс разгрузки (под углом 45° — полностью поднят)卸载间隙（45° - 完全升起） | ммmm | 3065 |
| Вылет разгрузки (при полностью поднятом угле 45°)倾卸范围（45°完全升起时） | ммmm | 1160 |
|  |
| Общая высота с ковшом при максимальном подъеме铲斗处于最大升力时的总高度 | ммmm | 5470 |
| Высота шарнирного пальца (полностью поднятый)铰链销高度（完全升起） | ммmm | 4065 |
| Зазор разгрузки (под углом 45° — полностью поднят)卸载间隙（45° - 完全升起） | ммmm | 3065 |
| F.Вылет отвала (под углом 45° — полностью поднят)F. 铲刀伸展范围（45° - 完全升起） | ммmm | 1160 |
| Общая высота (Rops-кабина)总高度（翻滚驾驶室） | ммmm | 3430 |
| Дорожный просвет离地间隙 | ммmm | 490 |
| Общая длина, ковш на земле铲斗离地总长度 | ммmm | 7700 |
| Колесная база轴距 | ммmm | 2920 |
|  |
| Макс. угол разгрузки, полностью поднятый最大倾卸角度，完全升起 | ° | 44 |
| Угол съезда出发角 | ° | 30 |
| Угол артикуляции铰接角度 | ° | 35 |
| Ширина ковша铲斗宽度 | ммmm | 2980 |
| Kолея 轨道 | ммmm | 2250 |
| Радиус поворота снаружи ковша 铲斗外转弯半径 | ммmm | 6850 |
| Радиус поворота снаружи шин 轮胎外转弯半径 | ммmm | 5620 |