|  |  |
| --- | --- |
| **Модель****型号** | **955K** |
| Общий вес整机重量  | кгkg | 17350 |
| Двигатель发动机 | - | Weichai 潍柴 |
| Емкость ковша铲斗容量  | м³m³³ | 3.3-3.5 |
| Номинальная нагрузка额定载重 | кгkg | 5200 |
| Номинальная мощность额定功率 | Квтkw | 162 |
| Максимальный угол подъема最大爬坡角度 | ° | 30 |
| Максимальная высота разгрузки最大卸载高度 | ммmm | 3140 |
| Расстояние разгрузки卸载距离 | ммmm | 1090 |
| Расстояние между шинами轮距 | ммmm | 2150 |
| Колесные базы轴距 | ммmm | 3250 |
| Габаритные размеры (длина, ширина и высота) (L×W×H)外形尺寸（长宽高）（L×W×H） | ммmm | 8440×2980×3420 |
| Ширина шины轮胎宽度 | ммmm | 2300 |
| Максимальная тяга最大牵引力 | КнkN | 160 |
| Максимальное усилие копания最大挖掘力 | КнkN | 160 |
| **Двигатель****发动机** |
| Стандарты выбросов排放标准 |  | StageIII 国三 |
| Количество цилиндров - диаметр/ход поршня气缸数量-缸径/冲程 |  | 6-126mm×130mm |
| Максимальный крутящий момент最大扭矩 | Н-мN·m | 980 |
| Номинальная скорость额定转速 | Oб/минrpm | 2000 |
| Мощность двигателя排量 | лL | 9.762 |
| **Система передачи****传动系统** |
| Преобразователь крутящего момента扭矩转化器  |  | Однополюсный четырехэлементный с фиксацией单极闭锁式四元件 |
| Модуль преобразователя 转化器模数  |  | 4 |
| Передача变速箱  |  | Механическое переключение планетарных передач机械换挡行星齿轮 |
| Преобразование передач齿轮转化  |  | 2 вперед, 1 назад2个正向，1个反向 |
| Максимальная скорость最大转速  | Kм/чkm/h | 42 |
| **Передний и задний ведущие мосты****前后驱动桥** |
| Типология类型  |  | Сухие ведущие мосты干式驱动桥 |
| Тип конечного замедления最终减速类型  |  | Планетарный редуктор с цилиндрической шестерней正齿轮行星减速机 |
| **Шины****轮胎** |
| Размер шины轮胎尺寸  |  | 23.5-25 |
| Толщины厚度 |  | 16 |
| Давление воздуха в передних колесах前轮气压 | МПаMPa | 0.36-0.38 |
| Давление воздуха в задних колесах后轮气压 | МПаMPa | 0.33-0.35 |
| **Система рулевого управления****转向系统** |
| Время подъема стрелы动臂提升时间 | s | 5.7 |
| Угол поворота转向角度 | º | 37 |
| Минимальный радиус вращения最小转弯半径 | ммmm | 6980 |
| Общее время цикла总周期时间 | s | 10.6 |
| Рабочее давление воздуха工作气压  | МПаMPa | 18 |
| **Тормозная система****刹车系统** |
| Способ торможения制动方式 |  | Диск с тисками для крышки топливного бака油箱盖油钳盘式 |
| Стояночный тормоз驻车制动 |  | Пневматический тормоз手气动制动器 |
| **Емкость топливного бака****燃油容量** |
| Топливный бак燃油箱 | лL | 280 |
| Гидробак液压油箱 | лL | 135 |
| Моторное масло发动机油 | лL | 22 |