|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МОДЕЛЬ/型号** | **968K** | |
| Номинальная нагрузка  额定载重 | Кг  Kg | 6500 |
| Полная масса  整备质量 | Кг  Kg | 20570 |
| Емкость ковша  铲斗容量 | M³  m³ | 4.0 |
| Модель двигателя  发动机型号 | - | Вэйчай  潍柴 |
| Мощность двигателя  发动机功率 | кВт/Об/мин  Kw/rpm | 175/2200 |
| Сила тяги  牵引力 | кН  KN | 170 |
| Полный размер (д\*ш\*в)  整机外形尺寸（长\*宽\*高） | мм  mm | 9130\*3100\*3460 |
| Скорость движения на первой I передаче  1 档前进行驶速度 | Км/ч  Km/h | 6.6 |
| Скорость движения на первой II передаче  2 档前进行驶速度 | Км/ч  Km/h | 12.7 |
| Скорость движения на первой III передаче  3档前进行驶速度 | Км/ч  Km/h | 25 |
| Скорость движения на первой IV передаче  4档前进行驶速度 | Км/ч  Km/h | 38 |
| Сбавь скорость на первой I передаче  1 档后退行驶速度 | Км/ч  Km/h | 6.9 |
| Сбавь скорость на первой II передаче  2 档后退行驶速度 | Км/ч  Km/h | 13.7 |
| Сбавь скорость на первой III передаче  3档后退行驶速度 | Км/ч  Km/h | 26 |
| Максимальная скорость  最高车速 | Км/ч  Km/h | 36 |
| d3d8ff233dcabcee96ad03a4fbbb04b | | |
| Общая высота с ковшом при максимальном подъеме  铲斗处于最大升力时的总高度 | мм  mm | 6190 |
| Высота шарнирного пальца (полностью поднятый)  铰链销高度（完全升起） | мм  mm | 45620 |
| Зазор разгрузки (под углом 45° — полностью поднят)  卸载间隙（45° - 完全升起） | мм  mm | 3420 |
| Высота оси шарнира при максимальном подъёме  最大升程时铰链轴高度 | мм  mm | 4330 |
| Глубина копания  挖掘深度 | мм  mm | 24 |
| Вылет отвала (под углом 45° — полностью поднят)  铲刀伸展范围（45° - 完全升起） | мм  mm | 1300 |
| Общая высота (Rops-кабина)  总高度（翻滚驾驶室） | мм  mm | 3400 |
| Дорожный просвет  离地间隙 | мм  mm | 510 |
| 1. Общая длина, ковш на земле   铲斗离地总长度 | мм  mm | 8930 |
| Колесная база  轴距 | мм  mm | 3500 |
| Орбит  轨道 | мм  mm | 2300 |
| bb5e56a43eca8fb51984b1353145ffb | | |
| Угол отката, стрела полностью поднята  最大爬升高度 | ° | 29 |
| Макс. угол разгрузки, полностью поднятый  最大升程和卸载时的卸载高度 | ° | 45 |
| Угол отката в положении для переноски  铲斗回到地面时的旋转角度 | ° | 43 |
| Угол артикуляции  铰接角度 | ° | ±38 |
| Ширина ковша  铲斗宽度 | мм  mm | 3410 |
| Радиус поворота снаружи ковша  铲斗外转弯半径 | мм  mm | 7230 |
| Радиус поворота снаружи шин  轮胎外转弯半径 | мм  mm | 6070 |