|  |  |
| --- | --- |
| **МОДЕЛЬ/型号** | **976K** |
| Номинальная нагрузка额定载重 | КгKg | 7000 |
| Полная масса整备质量 | КгKg | 23750 |
| Емкость ковша铲斗容量 | M³m³ | 4.5 |
| Модель двигателя发动机型号 | - | Вэйчай潍柴 |
| Мощность двигателя发动机功率 | кВт/Hp/Об/минKw/hp/rpm | 210/286/2200 |
| Сила тяги牵引力 | кНKN | 189 |
| Полный размер (д\*ш\*в)整机外形尺寸（长\*宽\*高） | ммmm | 9420\*3240\*3460 |
| Соответствует дальности разгрузки 对应卸载距离 | ммmm | 1280 |
| Триатлоном三项合 | Ss | 10 |
| Минимальный радиус разворота с внешней стороны 铲斗外侧最小转弯半径 | ммmm | 7500 |
| Скорость движения на первой I передаче 1 档前进行驶速度 | Км/чKm/h | 6.6 |
| Скорость движения на первой II передаче 2 档前进行驶速度 | Км/чKm/h | 12.7 |
| Скорость движения на первой III передаче3档前进行驶速度 | Км/чKm/h | 25 |
| Скорость движения на первой IV передаче 4档前进行驶速度 | Км/чKm/h | 38 |
| Сбавь скорость на первой I передаче1 档后退行驶速度 | Км/чKm/h | 6.9 |
| Сбавь скорость на первой II передаче2 档后退行驶速度 | Км/чKm/h | 13.7 |
| Сбавь скорость на первой III передаче3档后退行驶速度 | Км/чKm/h | 26 |
| Вылет отвала (под углом 45° — полностью поднят)铲刀伸展范围（45° - 完全升起） | ммmm | 1230 |
| Общая высота (Rops-кабина)总高度（翻滚驾驶室） | ммmm | 3540 |
| Дорожный просвет离地间隙 | ммmm | 510 |
| Общая длина, ковш на земле铲斗离地总长度 | ммmm | 9250 |
| Колесная база轴距 | ммmm | 3350 |
| Орбит轨道 | ммmm | 2300 |
| 36b21fdabd0557254354899a86a1860 |
| 07da6d8d74b69ca84dcbfc9ab8029af |
| Угол отката, стрела полностью поднята后滚角度，动臂完全升起 | ° | 58 |
| Макс. угол разгрузки, полностью поднятый最大 倾卸角度，完全升起 | ° | 45 |
| Угол отката на уровне земли地面后滚角 | ° | 44 |
| Угол съезда出发角 | ° | 30 |
| Угол артикуляции铰接角度 | ° | ±37 |
| Ширина по шинам 轮胎宽度 | ммmm | 2975 |
| Ширина ковша铲斗宽度 | ммmm | 3240 |
| Радиус поворота снаружи ковша 铲斗外转弯半径 | ммmm | 7720±50 |
| Радиус поворота снаружи шин 轮胎外转弯半径 | ммmm | 5900 |