|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МОДЕЛЬ/型号** | **976K** | |
| Номинальная нагрузка  额定载重 | Кг  Kg | 7000 |
| Полная масса  整备质量 | Кг  Kg | 23750 |
| Емкость ковша  铲斗容量 | M³  m³ | 4.5 |
| Модель двигателя  发动机型号 | - | Вэйчай  潍柴 |
| Мощность двигателя  发动机功率 | кВт/Hp/Об/мин  Kw/hp/rpm | 210/286/2200 |
| Сила тяги  牵引力 | кН  KN | 189 |
| Полный размер (д\*ш\*в)  整机外形尺寸（长\*宽\*高） | мм  mm | 9420\*3240\*3460 |
| Соответствует дальности разгрузки  对应卸载距离 | мм  mm | 1280 |
| Триатлоном  三项合 | S  s | 10 |
| Минимальный радиус разворота с внешней стороны  铲斗外侧最小转弯半径 | мм  mm | 7500 |
| Скорость движения на первой I передаче  1 档前进行驶速度 | Км/ч  Km/h | 6.6 |
| Скорость движения на первой II передаче  2 档前进行驶速度 | Км/ч  Km/h | 12.7 |
| Скорость движения на первой III передаче  3档前进行驶速度 | Км/ч  Km/h | 25 |
| Скорость движения на первой IV передаче  4档前进行驶速度 | Км/ч  Km/h | 38 |
| Сбавь скорость на первой I передаче  1 档后退行驶速度 | Км/ч  Km/h | 6.9 |
| Сбавь скорость на первой II передаче  2 档后退行驶速度 | Км/ч  Km/h | 13.7 |
| Сбавь скорость на первой III передаче  3档后退行驶速度 | Км/ч  Km/h | 26 |
| Вылет отвала (под углом 45° — полностью поднят)  铲刀伸展范围（45° - 完全升起） | мм  mm | 1230 |
| Общая высота (Rops-кабина)  总高度（翻滚驾驶室） | мм  mm | 3540 |
| Дорожный просвет  离地间隙 | мм  mm | 510 |
| Общая длина, ковш на земле  铲斗离地总长度 | мм  mm | 9250 |
| Колесная база  轴距 | мм  mm | 3350 |
| Орбит  轨道 | мм  mm | 2300 |
| 36b21fdabd0557254354899a86a1860 | | |
| 07da6d8d74b69ca84dcbfc9ab8029af | | |
| Угол отката, стрела полностью поднята  后滚角度，动臂完全升起 | ° | 58 |
| Макс. угол разгрузки, полностью поднятый  最大 倾卸角度，完全升起 | ° | 45 |
| Угол отката на уровне земли  地面后滚角 | ° | 44 |
| Угол съезда  出发角 | ° | 30 |
| Угол артикуляции  铰接角度 | ° | ±37 |
| Ширина по шинам  轮胎宽度 | мм  mm | 2975 |
| Ширина ковша  铲斗宽度 | мм  mm | 3240 |
| Радиус поворота снаружи ковша  铲斗外转弯半径 | мм  mm | 7720±50 |
| Радиус поворота снаружи шин  轮胎外转弯半径 | мм  mm | 5900 |