|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационный вес工作重量 | Кгkg | 14110 |
| Вместимость ковша铲斗容量 | m3m3 | 0.45 |
| Двигатель发动机 | Номер модели型号 | - | Weichai潍柴 |
| Номинальная мощность额定功率 | кВт/об/минkw/rpm | 92/2200 |
| Максимальный крутящий момент/скорость最大扭矩/转速 | Н-м/об/минN·m/rpm | 500/1400-1600 |
| Мощность двигателя排量 | ЛL | 4.08 |
| Основное представление主要性能 | Сила копания ковша铲斗挖掘力 | кНkN | 91 |
| Усилие копания рукой臂挖掘力 | кНkN | 65 |
| Максимальная тяга最大牵引力 | кНkN | 112 |
| Максимальная скорость ходьбы最大步行速度 | км/чkm/h | 5.4 |
| Минимальная скорость ходьбы最小步行速度 | км/чkm/h | 3 |
| Количество оборотов в минуту转速 | об/минr/min | 10.5 |
| Масштабируемость可扩展性 | ° | 35 |
| Давление на грунт地面压力 | кПаkPa | 31 |
| Гидравлическая система液压系统 | Максимальный расход основного насоса最高主泵流量 | л/минL/min | 352 |
| Давление главного предохранительного клапана主安全阀压力 | МПаMPa | 35/38 |
| Объём масла油容量 | Масляный бак油箱 | ЛL | 240 |
| Бак для гидравлического масла液压油箱 | ЛL | 165 |
| Моторное масло发动机机油 | ЛL | 8.9-11.9 |
|   |
| Объем работ工作范围 | Максимальная высота копания最大挖掘高度 | Ммmm | 8970 |
| Максимальная высота выгрузки最大倾倒高度 | Ммmm | 6585 |
| Максимальная глубина копания最大挖掘深度 | Ммmm | 5850 |
| Максимальная глубина вертикального копания最大垂直挖掘深度 | Ммmm | 4625 |
| Максимальный радиус копания最大挖掘半径 | Ммmm | 8775 |
| Максимальный радиус выемки грунта最大地面挖掘半径 | Ммmm | 7640 |
| Минимальный радиус поворота最小转弯半径 | Ммmm | 2395 |
| Размер шкалы规模尺寸 | Продолжительность транспортировки装运长度 | Ммmm | 7710 |
| Длина в месте отгрузки装运地长度 | Ммmm | 4080 |
| Высота подвижного рычага动臂高度 | Ммmm | 3125 |
| Ширина груза装运宽度 | Ммmm | 2700 |
| Высота кабины驾驶室高度 | Ммmm | 3000 |
| Противовес дорожный просвет配重离地间隙 | Ммmm | 895 |
| Минимальный дорожный просвет最小离地间隙 | Ммmm | 425.5 |
| Радиус поворота хвоста尾部转弯半径 | Ммmm | 2300 |
| Протектор (колеса)车轮踏面 | Ммmm | 2880 |
| Длина дорожки轨道长度 | Ммmm | 3615 |
| Манометр轨距 | Ммmm | 2000 |
| Ширина опорной плиты履带板宽度 | Ммmm | 700 |
| Высота капота发动机罩高度 | Ммmm | 1940 |
| Ширина поворотной платформы回转平台宽度 | Ммmm | 2490 |
| Электрическая система其他 | Длина подвижного рычага动臂长度 | Ммmm | Длинная стрела 4600长吊杆4600 |
| На расстоянии вытянутой руки臂长 | Ммmm | Длинный рычаг 3000长臂3000 |
| Номер секции дорожки (с каждой стороны)轨道区段号(每边) | - | 43 |
| Гусеничный ролик №.履带压路机编号 | - | 7 |